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Комбинированный фильтр в композитном корпусе обеспечивает защиту от паров ртути и аэрозолей с концентрацией до 200 мг/м3 и выше.
Соединительная часть (горловина): резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75).
Время защитного действия по тест-веществам в условиях испытаний согласно ГОСТ 12.4.235-2019. Защита от ртути не менее 50 часов.
Гарантийные срок хранения, не менее - 7,5 лет 
Срок годности: не более гарантийного срока хранения. 
Цветовое обозначение фильтра: красный, белый.
Срок годности и дата выпуска должны быть нанесены на фильтр несмываемой краской.
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019. Заключение об искробезопасности материала фильтра.

	Для всех категорий работников при работе в производственных условиях, связанных с возможным выбросом вредных веществ. Используется в составе промышленных фильтрующих противогазов ДОТ.
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