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Техническое задание на полумаску фильтрующую 

UNIX Air 113V FFP3 RD - высокой эффективности (FFP3), с клапаном (V), R – многоразового использования; D - устойчивость к запылению

ГОСТ 12.4.294 -2015, ТР ТС 019/2011, ТУ 32.99.11-828-05795731-2017

Назначение: полумаска фильтрующая для защиты от вредных аэрозолей, различных видов пыли (минеральной, металлической,  животной, растительной, пыли синтетических моющих средств и т.д.), находящихся в воздухе рабочей зоны.

Состав, описание: Полумаска формованная, трехслойная, конструкция, устойчивая к смятию. Широкая полоса обтюрации и эластичное оголовье с четырьмя точками крепления. Возможны варианты крепления тесьмы: тесьма на металлической скобе; тесьма, приваренная к корпусу полумаски. При наличии клапана – клапан конструктивно защищен от попадания грязи и механических повреждений. Компоненты полумаски (материалы и швы) не имеют выступов, которые могут вызвать раздражение кожи или травму.
 
Класс защиты: FFP3 – до 50 ПДК

Ограничение площади поля зрения. По требованиям ТР ТС 019/2011 – не более 30%.
Фактически - не более 17%

Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, в %. По ТР ТС 019/2011 – не более 1%
Фактически – 0,77%

Устойчивость к воспламенению: не поддерживает горение.

Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -10°С  до + 40°С. Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.294-2015. 

Размер маски: универсальный.

Гарантийный срок хранения: 6 лет 

